# Frese CirCon+

## Termostaatventiil sooja vee tsirkulatsioonile

Frese CirConi kasutatakse sooja vee tsirkulatsioons.

Ventiil kontrollib tsirkulatsiooni veehulka vastavalt seatud temperatuurile. Tulemusks on temperatuuriliselt tasakaalustatud energiasäästlik soojavee süsteem.

Ventiil seatakse vastavalt soovitud temperatuurile vahemikus 37°Ckuni 65°C.